一、产品简介

**手持伸缩臂镜**主要适用于检查人员直接难以察看的部位。如：车底、竖井、地下、屋顶、顶棚、吊灯等。通过调节镜面角度来查看任何部位，伸缩杆长度可调节。该产品便于携带，灵活性强，操作简便；广泛应用与公安、防爆、安检、武警、海关等部门。

二、基本结构



三、性能指标

|  |  |
| --- | --- |
| 工作长度 | 680mm-1640mm可任意调节 |
| 镜面长度 | 直径 150mm |
| 镜面材质 | 凸型反光镜面 |
| 电    源 | 碱性电池供电，持续工作时间可达7小时以上 |
| 光    源 | 强光照明 |